...................................., dnia ....................... r.

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

REGON, NIP)

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie**

**32-200 Miechów, ul. Warszawska 11**

**FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

Postępowanie pn.: **Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparki obrotowej wraz z osprzętem.**

1. **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Deklaracja Wykonawcy**  **Parametry oferowanego sprzętu**  UWAGA:  (jeżeli zaoferowana KOPARKA i osprzęt spełniają minimalne wymogi w kolumnie 2 wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | 1. **SPECYFIKACJA KOPARKI – MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY**     **Charakterystyka techniczna koparki:**   * rok produkcji (nowy nie starszy niż 2024r.) * moc silnika min. 95 kW , silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin Stage V, * min. 3 tryby pracy silnika, 3 tryby pracy operacyjnej * szerokość całkowita ze standardową łyżką ładowarkową nie większa niż 2,55m, * długość transportowa maszyny do 8 m, * wysokość z kabiną nie wyższa niż 3,25 m, * masa operacyjna maszyny od 15500kg do 17500kg, * koła bliźniacze * napęd koparki na wszystkie koła * krótki tył koparki wychodzący poza obrys o promieniu zataczania nie więcej niż 1,8m * lemiesz przedni * Stabilizatory do utrzymania równowagi i stabilności maszyny podczas wykonywania prac ziemnych * 3 tryby jazdy - pełzania, mała prędkość, duża prędkość * Prędkość jazdy przy przemieszczanie się po drogach 30-35 km/h * kabina zamykana i ogrzewana, klimatyzacja, radio, osłona przeciwsłoneczna, siedzenie amortyzowane pneumatycznie i podgrzewane, lusterko wsteczne, teleskopowa kierownica z dwoma punktami pochylenia, immobilizer, poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) max 71 dB(A) * światła robocze LED montowane na wysięgniku min. 2 z przodu 1 z tyłu, światło ostrzegawcze LED ”kogut” oraz lampki ostrzegawcze obrysowe kolor pomarańczowy LED min 3szt. * światła drogowe i lusterka * elektryczna pompa do tankowania paliwa * tylna kamera * układ hydrauliczny zasilany pompą hydrauliczną wielotłoczkową o zmiennym wydatku, ciśnienie robocze obwodu 350bar oraz max wydatek 260l/min * sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, joystick z funkcją sterowania jazdą FNR * wysięgnik koparkowy dwa razy łamany- 2,   długość ramienia koparkowego 2,45 m   * linia hydrauliczna do szybkozłącza koparkowego * linia hydrauliczna niskiego przepływu dwukierunkowa o stałym wydatku i ciśnieniu * linia hydrauliczna do młota jednokierunkowa o regulowanym ciśnieniu i przepływie * linia hydrauliczna dwukierunkowa o regulowanym ciśnieniu i przepływie * szybkozłącze koparkowe hydrauliczne z hakiem o udźwigu min. 5t * łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna szer. 1800 mm(+/-50mm) * ząb zrywak do korzeni * zawór bezpieczeństwa (wysięgnik/ramię) z urządzeniem ostrzegawczym * maksymalny zasięg na poziomie gruntu nie mniej niż 8300 mm * siła kopania na łyżce koparkowej z automatycznym zwiększeniem mocy 100kN-112 kN * siła kopania na ramieniu z automatycznym zwiększeniem mocy 59kN-72 kN * automatyczny układ centralnego smarowania * Zaczep tylny do przyczepy o uciągu min 10 ton, instalacja elektryczna i linia hydrauliczna do kipra  1. **OSPRZĘT – MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY**   **2.1 FREZARKA DO PNI : nowa nie starsza niż 2024r**  **Frezarka do pni silnik (cc)(chłonność silnika): 80**   * max przepływ oleju (l/min): 110 -170 * max ciśnienie oleju (bar): 150-350 * maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar * ilość zębów min: 20-30 szt. * średnica tarczy min: 450-700 mm * max waga bez mocowania (kg): 350   1. **ŁYŻKA KOPARKOWA Z ZĘBAMI**   - szer. 1000 mm(+/-50mm)   1. **Wymagania dodatkowe – uwzględnione w cenie oferty.**  * Wymagany okres gwarancji jakości maszyny min. 12 miesięcy lub limit 1000 mth **(kryteria oceny ofert)** * Termin dostawy max. do 50 dni od podpisania umowy **(kryteria oceny ofert)** * Autoryzowany serwis producenta maszyny na terenie Polski, punkt serwisowy do 125 km od siedziby Zamawiającego * Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji serwisowej obsługującej oferowaną koparkę w odległości maksymalnie do 125km od siedziby Zamawiającego oraz obsługę w siedzibie zamawiającego * Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów - certyfikat CE, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, katalog części zamiennych * Instrukcja osprzętu dostarczonego do koparki w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej * Jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego zobowiązany jest zapewnić obsługę gwarancyjną w siedzibie Zamawiającego * W okresie gwarancji pierwszy przegląd serwisowy wykona Wykonawca na własny koszt. Pozostałe koszty serwisów i przeglądów będzie ponosił Zamawiający – oferta powinna obejmować pakiet serwisowy w pełnym okresie gwarancyjnym zaoferowanym przez Wykonawcę * Maksymalny czas reakcji serwisu liczony od momentu przekazania przez zamawiającego zgłoszenia serwisowego wynosi 72 godziny * Koparka musi posiadać wykonany przegląd zerowy * Dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparki * Koparka musi być wyposażona w system monitorowania GPS (lokalizacja w czasie rzeczywistym, średnie zużycie paliwa, oraz informacja o podstawowych parametrach pracy koparki) | **Oświadczamy iż oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry i wymogi wskazane przez Zamawiającego.**   1. **KOPARKA:**   **Producent /marka...................................................**  **Model/ typ............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**   1. **OSPRZĘT**    1. **FREZARKA DO PNI:**   **Producent /marka...................................................**  **Model/ typ............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**  **2.2 ŁYŻKA KOPARKOWA Z ZĘBAMI**  **Producent /marka...................................................**  **Model/ typ............................................................**  **WYMAGANE POZACENOWE KRYTERIA DO PUNKTACJI OCENY OFERT :**   1. **Kryterium termin dostawy \***   **– termin dostawy** (za pierwszy dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy)**:**  🞎 do 50dni  🞎 do 40dni  🞎 do 30dni   1. **Kryterium okres udzielonej gwarancji \***   🞎 12 m-cy (lub limit 1000 mth)  🞎 24 m-cy (lub limit 2000 mth)  🞎 36 m-ce (lub limit 3000 mth)    **\*** *zaznaczyć właściwe*  **\**Wskazane przez Wykonawcę kryteria oceny ofert należy wpisać w interaktywnym druku oferty.*** |

1. **Wyliczenie ceny oferty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN**  ***[ 3 x 4]*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Opłata wstępna w wysokości 10% wartości dostarczonego przedmiotu zamówienia | 1 |  |  |
| 2. | Suma rat leasingowych płatnych na podstawie harmonogramu finansowego, stanowiącego integralną cześć umowy leasingowej  59równych, niezmiennych miesięcznych rat. | 59 |  |  |
| 3. | Opłata końcowa (wartość wykupu): 1% wartości dostarczonego przedmiotu zamówienia | 1 |  |  |
| 4. | Inne: *(jeśli dotyczy)*  ……………………………………………………….  Ewentualne dodatkowe koszty, wycena, zryczałtowane koszty obsługi leasingu operacyjnego. | 1 |  |  |
|  | | | Razem netto |  |
| Podatek …… % VAT |  |
| Razem brutto **\*\*** |  |

**\*\* *Wyliczoną przez Wykonawcę cenę brutto oferty należy wpisać w interaktywnym druku oferty***

**Rozbicie wyliczonej ceny oferty na poszczególne sprzęty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Producent, marka, model** | **Cena brutto PLN** |
| **K O P A R K A** – SPEŁNIAJĄCA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | | | |
| 1 | KOPARKA |  |  |
| **O S P R Z Ę T** – SPEŁNIAJĄCY MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | | | |
| 2 | FREZARKA DO PNI |  |  |
| 3 | ŁYŻKA KOPARKOWA Z ZĘBAMI |  |  |

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

…………………………………………………